Rete con termistore e alimentazione duale: <https://www.tinkercad.com/things/iBXowRJ9zUm-smashing-kasi-sango/editel?sharecode=G5v5avf07Jc3tUnViNCKdPlCq_GsLJDyL1RN4Q6BvCU>

Rete con 555 e alimentazione duale: <https://www.tinkercad.com/things/hstJOQZGafv-smashing-maimu/editel?sharecode=uBqnZjE--0RVMkVu5y3uEkW3tBgX3etrrIh5-7OcOmw>

Rete globale con alimentazione duale: <https://www.tinkercad.com/things/iClk0ZUgUQ9-copy-of-smashing-maimu/editel?sharecode=b__DMywC9eiFVdhZQhmJIlZN3dbdYF2IeK6JagIkTYM>

Rete globale con potenziometro (come sensore di temperatura) e alimentazione duale (funziona correttamente): <https://www.tinkercad.com/things/9HeyNGCrqrO?sharecode=oxZaLwvDOrSieepywHjXlDSzdiJXAu9IuPYW_q984dI>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rete globale con alimentazione singola: <https://www.tinkercad.com/things/5cgEecbtMyg-copy-of-stunning-snicket/editel?sharecode=9z73QqFvXyHOBVZMRfgNmmMNsfyYwwq-TDywLOMkaKc>